****

*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: ZP.271.1.15*

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć wykonawcy) | **Formularz ofertowy** |

**Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym:**

***Budowa placu zabaw przy Centrum Usług Społecznościowych w Zimnowodzie***

**w ramach projektu pn.:„Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie”**

| **Specyfikacja** | **Specyfikacja wykonawcy (spełnia/nie spełnia)+ opis** | **Cena brutto**  **za wykonanie zadania w zł** |
| --- | --- | --- |
| **Zestaw zabawowy** wraz ze strefą bezpieczeństwa podłoża miękkiego dla dzieci, urządzenie posiadające aktualne atesty, które spełniają wymagane normy PN-EN 1176 i są przeznaczone do użytku publicznego, trwale związane z gruntem  minimalny skład zestawu:  - wieża z dachem – 1 szt.  - podest o wysokości minimum 120 cm  - burty boczne – 2 szt.  - ślizg nierdzewny – 1 szt.  - drabinka wejściowa – 1 szt.  Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz malowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty i elementy metalowe ocynkowane. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. |  | ł |
| **Huśtawka** - jedno siedzisko kubełkowe zapinane na łańcuch przeznaczone dla najmłodszych dzieci i drugie siedzisko płaskie. Huśtawka wraz ze strefą bezpieczeństwa miękkiego podłoża, całość posiadająca aktualne atesty, które spełniają wymagane normy PN-EN 1176  i są przeznaczone do użytku publicznego, trwale związane z gruntem  Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz malowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty i elementy metalowe ocynkowane. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. |  |  |
| **Bocianie gniazdo** - huśtawka montowana na kotwach, wraz ze strefą bezpieczeństwa miękkiego podłoża, posiadająca aktualne atesty które spełniają normy PN-EN 1176 i są przeznaczone do użytku publicznego, trwale związane z gruntem  Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz malowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty i elementy metalowe ocynkowane. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. |  |  |
| **Oferowana łączna cena brutto za wykonanie zamówienia** | **--------** |  |

Nazwa Wykonawcy …………..…………………..……………………………………………………..

Adres: …………………………………………………..……………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………........................................................

Numer telefonu/faksu: ……………...…….. e-mail: …………..…….............................................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

..................................., dn. ...........................r. ............................................

(pieczęć i podpis oferenta)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).